# Schlagkraftvorwahl

Hinweis: Probieren Sie die eingestellte Schlagkraft immer zuerst an einem Materialrest aus. Die optimale Schlagkrafteinstellung lässt sich nur durch praktische Versuche ermitteln.

Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte.

Mit dem Stellrad (4) für die Schlagkraftvorwahl können Sie die benötigte Schlagkraft in Stufen vorwählen.
Beachten Sie hierbei die Markierung (3) für die Schlagkraftvorwahl am Elektrowerkzeug.

Die erforderliche Schlagkraft ist von der Länge der Klammern bzw. Nägel und der Festigkeit des Materials abhängig.

## Einstellbereich Stellrad

Untergrund |  |
Weichholz (Kiefer) | 1−4 | 4
Hartholz (Buche) | 5−8 | 8
Spanplatten | 3−8 | 5
Tischlerplatte | 3−8 | 6