# Ta i bruk

Utløsingssperren som er koblet til den bevegelige spissen på stiftepistolen (1) hindrer utilsiktet stifting hvis utløseren (2) trykkes ved en feiltagelse.

## Slå på/av (utløse én gang)

- Sett (1) først spissen på stiftepistolen fast mot emnet til den er trykt helt inn.
- Oppretthold presstrykket, og trykk på utløseren (2).
- Etter at stiften er trykt helt inn, slipper du utløseren (2) og løfter spissen på stiftepistolen (1) opp fra emnet.

## Slå på/av (utløse ved kontakt)

- For å jobbe raskt kan du holde utløseren (2) inntrykt.
  Trykk spissen på stiftepistolen (1) hardt mot emnet helt til skuddet utløses. Sett stiftepistolen på det neste stedet, og trykk igjen spissen på stiftepistolen (1) hardt mot emnet.