# Пайдалану бойынша нұсқаулар

- Аталмыш электр құралымен 19 мм қапсырмаларды өңдеу мүмкін емес. Сондықтан бұл электр құралын төбе қаптауыштарын профильдік сүрек немесе жік ұстағыштарымен бекіту үшін пайдаланбаңыз.

Соққыштың тозуын азайту үшін бос ату әрекеттерін болдырмаңыз.
Жұмысты аяқтағаннан кейін соққы күшін алдын ала таңдауға арналған айналмалы реттегіште (4) төменірек мәнді орнатып, қыспа серіппе қысымын түсіріңіз.

Степлер тиегін (1) абайлап салыңыз. Жұмсақ дайындамалар (мысалы, қарағай сүрегі) тым қатты басылған жағдайда зақымдалуы мүмкін.

Электр құралы тұрақты жүктеме астында ең көбі 10 минуттық жұмыс ұзақтығымен қысқа жұмыс режиміне арналған. Ол ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде қызып кетеді. Қызу көтерілгенде, қуат азаяды.
Электр құралын ең көбі 10 минут жұмыс істегеннен кейін өшіріп, суытыңыз.

## Қысылған қапсырмаларды алып тастау

- Электр құралында кез келген жұмыстардың алдында аккумуляторды электр құралынан шығарыңыз.

- Электр құралын аударыңыз.
- Қорапты босату тетігін (8) басып, қорапты (9) артқа тартып шығарыңыз.
- Қысылған қапсырмаларды алып тастаңыз. Ол үшін қажетінше қысқышты пайдаланыңыз.
- Қорапты (9) тірелгенше кері жылжытыңыз.

- Қорапты дер кезінде толтырыңыз. Тым қысқа қапсырма жолақтары қапсырмалардың қысылуына әкелуі мүмкін.