# Instrucţiuni de lucru

- Cu această sculă electrică nu pot fi prelucrate capse de 19 mm. De aceea, nu folosi scula electrică la fixarea tavanelor false cu gheare de lemn profilat sau gheare pentru rosturi.

Evită tragerile în gol pentru a limita uzura poansonului percutor.
După încheierea lucrărilor, reglează forţa de percuţie la rozeta de reglare pentru preselectarea forţei de percuţie (4) la o valoare mai mică, pentru a detensiona arcul de tensionare.

Poziţionează cu atenţie ciocul capsatorului (1). Piesele de lucru moi (de exemplu, cele din lemn de pin) se pot deteriora în cazul în care ciocul capsatorului este apăsat prea tare pe suprafaţa lor.

Scula electrică este proiectată pentru funcţionarea pe termen scurt cu o durată maximă de funcţionare de 10 minute sub sarcină constantă. Aceasta se încălzeşte în timpul funcţionării continue. Odată cu creşterea încălzirii, puterea se reduce.
Aşază scula electrică după o durată de funcţionare de maxim 10 minute şi las-o să se răcească.

## Scoaterea capselor blocate

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică, scoate acumulatorul din scula electrică.

- Întoarce scula electrică.
- Apasă dispozitivul de deblocare a magaziei (8) şi extrage magazia (9) trăgând-o spre înapoi.
- Scoate capsele blocate. Dacă este necesar, foloseşte un cleşte.
- Împinge spre înapoi magazia (9) până când se fixează.

- Alimentează cu regularitate magazia. O bandă de capse prea scurtă poate cauza blocarea capselor.