# Alimentarea magaziei (consultă imaginile A1−A2)

- Utilizează numai accesorii Bosch originale. Piesele de precizie ale capsatorului, precum magazia, tija şi canalul de ejectare, sunt destinate utilizării cu capse şi cuie Bosch. Alţi producători folosesc alte calităţi şi dimensiuni de oţel.

Pe vizorul indicatorul de umplere (11) poţi vedea dacă în magazie mai există capse, respectiv cuie.

- Întoarce scula electrică.
- Apasă dispozitivul de deblocare a magaziei (8) şi extrage magazia (9) trăgând-o spre înapoi.
- Introdu banda de capse (14), respectiv banda de cuie (15).
  La introducerea benzii de cuie (15), ţine capsatorul într-o poziţie uşor înclinată, astfel încât cuiele să atingă peretele lateral. Respectă marcajul.
- Împinge spre înapoi magazia (9), până când se fixează.

- Nu folosi forţă la deschiderea, alimentarea sau închiderea magaziei.