# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Bu elektrikli el aleti ile 19 mm'lik zımbalar işlenemez. Bu nedenle elektrikli el aletini profil tahtalı veya derz çengelli duvar ve tavan kaplamaları için kullanmayın.

Darbeleme parçasının aşınmaması için boş atışlar yapmayın.
İşi tamamladıktan sonra, gergi yayını rahatlatmak için, pnömatik delme kuvveti ön seçimi ayarlama düğmesi (4) üzerindeki pnömatik delme kuvvetini düşük bir değere getirin.

Zımba tabancasının ucunu (1) malzeme üzerine dikkatlice yerleştirin. Yumuşak iş parçaları (örneğin çam ağacı) ucun kuvvetle bastırılması sonucu hasar görebilir.

Elektrikli el aleti, sabit yük altında maksimum 10 dakikalık çalışma süresi ile kısa süreli çalışma için tasarlanmıştır. Kesintisiz işletim sırasında ısınır. Isınma arttıkça randıman düşer.
En fazla 10 dakika çalıştıktan sonra elektrikli el aletini kapatın ve soğumasını bekleyin.

## Sıkışan zımbaların çıkartılması

- Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.

- Elektrikli el aletini çevirin.
- Magazin kilidine (8) basın ve magazini (9) aşağı doğru çekerek çıkartın.
- Sıkışan zımbaların çıkartın. Bunu yapmak için gerekirse pense kullanın.
- Magazini (9) kilitleme yapıncaya kadar geriye itin.

- Magazini zamanında doldurun. Çok kısa bir zımba şeridi, zımbaların sıkışmasına neden olabilir.