# Darba norādījumi

- Ar šo elektroinstrumentu nevar iestiprināt 19 mm skavas. Tāpēc ar elektroin‌strumentu nestipriniet griestu apšuvumu ar koka figūrlīstēm vai stūru līstēm.

Lai mazinātu triecienstieņa nolietošanos, nedarbiniet instrumentu tukšgaitā.
Pēc darbu pabeigšanas ar pirkstratu triecienspēka iestatīšanai (4) iestatiet triecienspēku uz zemāko vērtību, lai atslogotu spriegotājatsperes.

Uzmanīgi uzlieciet triecienizvadu (1). Mīkstus apstrādājamos priekšmetus (piemēram, priedes koksne) var bojāt ar spēcīgu spiedienu.

Elektroinstruments ir aprīkots īslaicīgam darba režīmam ar maksimālo darba ilgumu 10 minūtes ar nemainīgu slodzi. Ilgstošas darbības laikā tas sasilst. Sakarstot samazinās jauda.
Pēc maksimālām 10 ekspluatācijas minūtēm izslēdziet elektroinstrumentu un ļaujiet tam atdzist.

## Iesprūdušo skavu izņemšana

- Pirms jebkuras darbības, kas saistīta ar elektroinstrumenta apkalpošanu, izņemiet akumulatoru no šī instrumenta.

- Apgrieziet elektroinstrumentu otrādi.
- Spiežot magazīnas fiksatoru (8), izvelciet magazīnu (9) uz aizmuguri.
- Izņemiet iesprūdušās skavas. Ja nepieciešams, izmantojiet knaibles.
- Iebīdiet magazīnu (9) tā, ka tā fiksējas.

- Piepildiet magazīnu savlaicīgi. Iesprūdušu skavu iemesls var būt īsa skavu josla.