# Rifornimento del caricatore (vedere figg. A1−A2)

- Utilizzare esclusivamente accessori originali Bosch. I componenti di precisione della graffatrice, quali caricatore, punzone e canale di espulsione, sono armonizzati per le graffe e i chiodi di Bosch. Altri produttori utilizzano qualità di acciaio e dimensioni diverse.

Dalla finestrella di controllo dell'indicatore di riempimento (11) si vede se nel caricatore ci sono ancora graffe o chiodi.

- Capovolgere l’elettroutensile.
- Premere lo sbloccaggio caricatore (8), estraendo contemporaneamente all’indietro il caricatore (9).
- Introdurre il nastro di graffe (14) e/o il nastro di chiodi (15).
  Durante l'inserimento del nastro di chiodi (15) tenere la graffatrice leggermente inclinata, affinché i chiodi poggino sulla parete laterale. Rispettare il segno.
- Spingere all’indietro il caricatore (9), sino a farlo scattare in posizione.

- Non esercitare forza quando si apre il caricatore, né quando lo si rifornisce o lo si richiude.