# Puštanje u rad

Blokada okidanja koja je povezana sa pokretnom glavom heftalice (1) sprečava neželjeno aktiviranje udarca ukoliko slučajno pritisnite okidač (2).

## Uključivanje/isključivanje (pojedinačno okidanje)

- Glavu heftalice (1) prvo postavite čvrsto na radni komad tako da bude potpuno utisnuta.
- Održavajte pritisak i kratko pritisnite okidač (2).
- Nakon potpunog zakivanja, otpustite okidač (2) i podignite glavu heftalice (1) sa radnog komada.

## Uključivanje/isključivanje (aktiviranje kontakta)

- Za brze radove možete okidač (2) da držite pritisnutim.
  Pritisnite glavu heftalice (1) na radni komad, dok se ne aktivira udarac. Stavite heftalicu na sledeće mesto i pritisnite glavu heftalice (1) ponovo na radni komad.