# Löögijõu eelvalimine

Märkus. Katsetage seatud löögijõudu esmalt alati materjalijääkidel. Löögijõu optimaalse seade saab kindlaks teha ainult praktiliste katsetega.

Järgmises tabelis toodud andmed on soovitus‌likud.

Löögijõu eelvaliku seaderattaga (4) saate eelnevalt astmeliselt valida vajaliku löögijõu.
Jälgige sealjuures elektrilisel tööriistal löögijõu eelvaliku märgistust (3).

Vajalik löögijõud oleneb klambrite või naelte pikkusest ja materjali kõvadusest.

## Seaderatta seadevahemik

Pind |  |
Pehme puit (mänd) | 1–4 | 4
Kõva puit (pöök) | 5–8 | 8
Puitlaastplaadid | 3–8 | 5
Tisleriplaat | 3–8 | 6