# Napełnianie magazynka (zob. rys. A1−A2)

- Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt firmy Bosch. Precyzyjne elementy zszywacza, takie jak magazynek, suwak czy kanał wylotowy, są przystosowane do zszywek i gwoździ firmy Bosch. Pozostali producenci oferują zszywki o innych wymiarach oraz wyprodukowane z innych gatunków stali.

W okienku wskaźnika konieczności uzupełnienia magazynka (11) można zobaczyć, czy w magazynku znajdują się jeszcze zszywki lub gwoździe.

- Obrócić elektronarzędzie.
- Nacisnąć przycisk zwalniania blokady magazynka (8) i wyjąć magazynek (9), pociągając go równocześnie do tyłu.
- Włożyć zszywki (wkład) (14) lub gwoździe (wkład) (15).
  Podczas wkładania gwoździ (wkładu) (15) należy trzymać zszywacz lekko ukośnie, aby gwoździe przylegały do bocznej ścianki. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik.
- Wsunąć magazynek (9) do końca, aby zaskoczył w zapadce.

- Podczas otwierania, ładowania i zamykania magazynka nie należy używać siły.