# Magazijn vullen (zie afbeeldingen A1−A2)

- Gebruik uitsluitend originele Bosch accessoires. De precisie-onderdelen van de tacker zoals magazijn, stoter en nietkanaal zijn afgestemd op nieten en spijkers van Bosch. Andere fabrikanten gebruiken andere staalkwaliteiten en afmetingen.

Bij het kijkvenster van de bijvulaanduiding (11) ziet u of er zich nog nieten of spijkers in het magazijn bevinden.

- Draai het elektrische gereedschap om.
- Duw op de magazijnontgrendeling (8) en trek daarbij het magazijn (9) naar achter toe eruit.
- Plaats de nietstrip (14) of spijkerstrip (15).
  Houd bij het plaatsen van de spijkerstrip (15) de tacker iets schuin, zodat de spijkers tegen de zijwand liggen. Let op de markering.
- Schuif het magazijn (9) terug tot het vastklikt.

- Forceer het magazijn niet als u het opent, vult of sluit.