# Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesi elektrikli el aleti açıkken hâlâ kullanılabilir akü kapasitesini veya olası bir aşırı yükü birkaç saniyeliğine gösterir.

Akü şarj durumu göstergesi açma/kapama şalteri yarı yarıya veya tam olarak basılı olduğunda birkaç saniye süre ile akünün şarj durumunu gösterir.

LED | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | %75–100
Sürekli ışık 2 × yeşil | %40–75
Sürekli ışık 1 × yeşil | %15–40
Yavaş tempoda yanıp sönen ışık 1 × yeşil | %0–15

Akü şarj durumu göstergesinin kırmızı yanıp sönmesi halinde, elektrikli el aleti aşırı yük altındadır .

Akü sıcaklığı işletme sıcaklığı aralığı dışına çıkınca ve/veya aşırı zorlanma emniyeti devreye girince, şarj durumu göstergesinin 3 LED'i hızlı tempoda yanıp sönmeye başlar.