# 종이 제본 및 동일한 간격으로 타카 작업하기 위한 액세서리

특수 액세서리를 사용하면 본 전동공구를 종이 제본 및 자재 모서리에 동일한 간격으로 타카 작업하는 데 활용할 수 있습니다. 액세서리는 UniversalTacker 18V-14 에만 사용할 수 있습니다.

- 종이 스테이플러 (13) 는 최대 80 매까지 제본할 수 있습니다.
- 스페이서 홀더 (13) 를 이용해 자재 모서리에서 1 cm ~ 11 cm의 균일한 간격을 6단계로 설정할 수 있습니다.

지침: 매거진 (9) 을 삽입할 때는 전동공구에서 종이 스테이플러/스페이서 홀더 (13) 를 분리하십시오.

##

지침: 택커 심은 시중의 스테이플러 심보다 견고하기 때문에 종이에서 다시 제거하기가 쉽지 않습니다.

권장하는 심 길이 | 장수 (종이 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- 타정력을 가장 높은 단계로 설정하십시오.
- 적합한 타카 심 (14) 을 끼우십시오.
- 종이 스테이플러/스페이서 홀더 (13) 의 노즈를 전동공구의 종이 스테이플러 홈 (11) 에 끼워 넣으십시오.
  홈 1만 종이 제본에 사용할 수 있음에 유의하십시오.
- 종이를 종이 스테이플러/스페이서 홀더 (13) 에 끼우고 제본할 부분에 타카 노즈를 올리십시오.
- 타카 노즈 (1) 가 완전히 눌릴 정도로 전동공구를 단단히 아래로 누르십시오.
- 누른 압력을 유지하면서 트리거 (2) 를 짧게 누르십시오.
- 심이 완전히 삽입된 후 트리거 (2) 에서 손을 떼고, 타카 노즈 (1) 를 종이에서 들어 올리십시오.

##

지침: 동일한 간격으로 타카 작업을 하려면 스페이서 홀더 (13) 를 전동공구의 홈 (10) 에 끼워야 합니다.

홈 2–7 (10) | 간격
--- | ---
홈 2 | 1 cm
홈 3 | 3 cm
홈 4 | 5 cm
홈 5 | 7 cm
홈 6 | 9 cm
홈 7 | 11 cm

- 적합한 타카 심 (14) 또는 매거진 피스 (15) 를 끼우십시오.
- 종이 스테이플러/스페이서 홀더 (13) 의 노즈를 전동공구의 종이 스테이플러 홈 (10) 에 끼워 넣어 자재 모서리에 적합한 간격을 유지하도록 하십시오.
  홈 1은 동일한 간격으로 타카 작업하는 데 사용할 수 없음에 유의하십시오.
- 종이 스테이플러/스페이서 홀더 (13) 의 유연한 아랫면이 맞물려 고정될 때까지 아랫면을 전동공구 방향으로 누르십시오.
- 종이 스테이플러/스페이서 홀더 (13) 의 앞 모서리에 가공물 모서리가 닿을 때까지 전동공구를 수평으로 가공물 위쪽으로 가져오십시오.
- 타카 노즈 (1) 가 완전히 눌릴 정도로 전동공구를 단단히 아래로 누르십시오.
- 누른 압력을 유지하면서 트리거 (2) 를 짧게 누르십시오.
- 심/피스가 완전히 삽입되면 트리거 (2) 에서 손을 떼고, 타카 노즈 (1) 를 가공물 모서리를 따라 이동시키십시오.
- 다음 타카 심 또는 다음 피스를 배치하십시오.