# 技术参数

充电式射钉枪 |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 603 BA7 0..
冲击次数 | 次/分钟 | 30
钉入对象
排钉 |  | 类型53
宽度 | 毫米 | 11.4
长度 | 毫米 | 6−14
钉条 |  | 类型48
长度 | 毫米 | 14
钉匣最大容量 |  | 140
重量符合EPTA-Procedure 01:2014A) | 公斤 | 1.8（1.5安培小时）–2.1（6.0安培小时）
允许的环境温度 |  |
充电时 | 摄氏度 | 0 ... +35
工作时B)和存放时 | 摄氏度 | –20 ... +50
推荐的充电电池 |  | PBA 18V...W-.
推荐的充电器C) |  | AL 18...

A)

  视所使用的充电电池而定

B)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

C)

  下列充电器与充电电池PBA不兼容：AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV