# Çalıştırma

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

Zımba veya çivi tabancasının hareketli ucu (1) ile kuplajlı olan tetik emniyeti, tetiğe (2) yanlışlıkla basıldığında atma işleminin yapılmasını önler.

## Açma/kapama (tek tetikleme)

- Zımba veya çivi tabancasının ucunu (1) önce tamamen içeri girecek biçimde iş parçasına kuvvetlice bastırın.
- Temas basıncını muhafaza edin ve tetiğe (2) basın.
- Tam olarak içeri girmesinden sonra, tetiği (2) serbest bırakın ve zımba veya çivi tabancasının ucunu (1) iş parçasından kaldırın.

## Açma/kapama (temas tetikleme)

- Hızlı çalışmak için tetiği (2) basılı tutabilirsiniz.
  Atış tetiklenene kadar, zımba veya çivi tabancasının ucunu (1) iş parçasına sıkıca bastırın. Zımba veya çivi tabancasını bir sonraki noktaya yerleştirin ve zımba veya çivi tabancasının ucunu (1) yeniden iş parçasına sıkıca bastırın.