# Carregar o carregador (ver figuras A1−A2)

- Utilize apenas acessórios originais Bosch. As peças de precisão do agrafador, como o carregador, a haste e o canal de disparo estão adaptadas aos agrafos e pregos da Bosch. Outros fabricantes utilizam outras qualidades de aço e dimensões.

No visor de inspeção da indicação de reenchimento (11) pode ver se ainda existem agrafos ou pregos no carregador.

- Rode a ferramenta elétrica.
- Pressione o desbloqueio do carregador (8) e retire o carregador (9) puxando para trás.
- Coloque a tira de agrafos (14) ou de pregos (15).
  Ao inserir a tira de pregos (15) mantenha o agrafador ligeiramente inclinado para que os pregos fiquem encostados à parede lateral. Observe a marca.
- Empurre o carregador (9) para trás, até que engate.

- Não exercer força ao abrir, equipar ou fechar o magazine.