# Arbetsanvisningar

- I detta elverktyg kan 19 mm klamrar inte användas. Elverktyget får därför inte användas för uppsättning av innertakpanel med profilträ- eller fogklämmor.

Undvik tomskott för att reducera slagstämpelns slitage.
Efter att ha avslutat arbetet ställer du ner slagkraften på inställningshjulet för slagkraft (4) för att avlasta spännfjädern.

Sätt försiktigt an häftklacken (1). Risk finns för att mjuka arbetsstycken (som t. ex. tall) skadas vid för hårt tryck.

Elverktyget är konstruerat för intermittent drift med en max. drifttid på 10 minuter under konstant belastning. Det blir varmt under drift. Allt eftersom verktyget blir varmare minskar dess prestanda.
Stäng av elverktyget efter max. 10 minuter och låt det svalna.

## Avlägsna klamrar, som har fastnat

- Ta alltid ut batteriet ur elverktyget innan du utför arbeten på det.

- Vänd elverktyget upp och ned.
- Tryck på magasinlåset (8) och dra ut magasinet (9) bakåt.
- Ta bort den fastnade klammern. Använd en tång vid behov .
- Skjut tillbaka magasinet (9) tills det snäpper fast.

- Bestycka magasinet i rätt tid. En alltför kort klammerremsa kan vara orsaken till att klamrar fastnar.