# Технічні дані

Акумуляторний скобозабивний пістолет |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 BA7 0..
Число ударів | уд./хв | 30
Предмети для збирання
Затискні скоби |  | Тип 53
Ширина | мм | 11,4
Довжина | мм | 6–14
Смужки цвяхів |  | Тип 48
Довжина | мм | 14
Макс. місткість магазину |  | 140
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014A) | кг | 1,8 (1,5 A год)−2,1 (6,0 A год)
Допустима температура навколишнього середовища |  |
при заряджанні | °C | 0 ... +35
при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристроїC) |  | AL 18...

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

C)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV