# Pracovné pokyny

- Na tomto elektrickom náradí nemožno používať 19 mm sponky. Nepoužívajte preto toto elektrické náradie na upevňovanie stropných obkladov s príchytkami z profilového dreva alebo so škárovými príchytkami.

Vyhýbajte sa výstrelom naprázdno, aby ste zabránili opotrebovaniu nárazníka.
Po ukončení práce nastavte intenzitu výstrelu na nastavovacom koliesku predvoľby intenzity výstrelu (4) na nízku hodnotu, aby ste uvoľnili napínaciu pružinu.

Sponkovací mechanizmus (1) prikladajte opatrne. Mäkké obrobky (napr. borovicové drevo) sa môžu pri neprimerane silnom pritlačení poškodiť.

Elektrické náradie je určené pre krátkodobú prevádzku s maximálnou dĺžkou 10 minút pri konštantnom zaťažení. Pri dlhodobej prevádzke sa zahrieva. S narastajúcim zahrievaním sa znižuje výkon.
Po maximálne 10 minútach elektrické náradie odstavte a nechajte ho vychladnúť.

## Odstraňovanie zaseknutých sponiek

- Pred každou prácou na elektrickom náradí vyberte z neho akumulátor.

- Elektrické náradie otočte.
- Stlačte uvoľnenie zásobníka (8) a súčasne vytiahnite zásobník (9) smerom dozadu.
- Odstráňte zaseknuté sponky. V prípade potreby na to použite kliešte.
- Zasúvajte zásobník (9) naspäť, kým sa nezaistí.

- Zásobník naplňte včas. Príliš krátky pás so sponkami môže byť príčinou zasekávania sponiek.