# Tekniske data

Batteridrevet stiftepistol |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 BA7 0..
Slagtall | slag/min | 30
Festematerialer
Båndede stifter |  | Type 53
Bredde | mm | 11,4
Lengde | mm | 6–14
Båndede spiker |  | Type 48
Lengde | mm | 14
Maks. magasinkapasitet |  | 140
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Tillatt omgivelsestemperatur |  |
ved lading | °C | 0 ... +35
Under driftB) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladereC) |  | AL 18...

A)

  Avhengig av batteriet

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

C)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV