# Llenado del cargador de grapas (ver figuras A1–A2)

- Utilice solamente los accesorios originales de Bosch. Las piezas de precisión de la grapadora como el cargador, el empujador y el canal de expulsión, han sido especialmente diseñadas para grapas y clavos de Bosch. Otros fabricantes emplean acero de una calidad y dimensiones diferentes.

En la ventana del indicador de recarga (11) puede ver si quedan grapas o clavos en el cargador.

- Dele la vuelta a la herramienta eléctrica.
- Presione el desbloqueo del cargador (8) y retire en ello el cargador (9) hacia detrás.
- Coloque la tira de grapas (14) o la tira de clavos (15).
  Al colocar la tira de clavos (15), sostenga la grapadora levemente inclinada para que los clavos descansen contra la pared lateral. Observe la marca.
- Empuje el cargador (9) hacia atrás, hasta que encaje en su lugar.

- No proceda con brusquedad al abrir, llenar o cerrar el cargador.