# 作業注意事項

- 本電動工具無法使用 19 mm 的裝釘針。因此，請勿使用本電動工具來固定具有花紋雕刻或刻槽的天花板飾板。

請避免在無裝釘針的情況下按壓觸動扳機，以減少撞擊衝頭的磨損。
工作結束後，請將衝擊力道設定轉鈕 (4) 設定為較低的數值，以釋放彈簧壓力。

小心地放上裝釘頭 (1)。按壓太過用力可能造成軟質工件（例如松木）受損。

電動工具為短期運轉而設計，在持續負載情況下最高連續運轉時間為 10 分鐘。連續運轉會使溫度升高。隨著溫度升高，功率會降低。
在運轉時間最高 10 分鐘後，關閉電動工具並使其冷卻。

## 移除卡住的裝釘針

- 在電動工具上進行作業時，請將充電電池從電動工具取出。

- 將本電動工具旋轉 180 度。
- 按壓針匣退出扣 (8) 並同時將針匣 (9) 往後拉出。
- 請移除卡住的裝釘針。此時，可視需要使用鉗子。
- 將針匣 (9) 推回原位，此時應要將它推至卡上為止。

- 適時補充針匣。 過短的針排可能會讓裝釘針卡住。