# Arbeitshinweise

- Mit diesem Elektrowerkzeug können keine 19-mm-Klammern verarbeitet werden. Benutzen Sie deshalb das Elektrowerkzeug nicht zur Befestigung von Deckenverkleidungen mit Profilholz- oder Fugenkrallen.

Vermeiden Sie Leerschüsse, um den Verschleiß des Schlagstempels zu vermindern.
Stellen Sie nach Abschluss der Arbeiten die Schlagkraft am Stellrad Schlagkraftvorwahl (4) auf einen niedrigen Wert, um die Spannfeder zu entlasten.

Setzen Sie die Tackernase (1) vorsichtig auf. Weiche Werkstücke (z.B. Kiefernholz) können durch zu festes Aufdrücken beschädigt werden.

Das Elektrowerkzeug ist für den Kurzzeitbetrieb mit einer maximalen Betriebsdauer von 10 Minuten unter konstanter Belastung ausgelegt. Es erwärmt sich bei Dauerbetrieb. Mit zunehmender Erwärmung verringert sich die Leistung.
Stellen Sie das Elektrowerkzeug nach maximal 10 Minuten Betriebszeit ab und lassen Sie es abkühlen.

## Entfernen verklemmter Klammern

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug aus dem Elektrowerkzeug.

- Drehen Sie das Elektrowerkzeug um.
- Drücken Sie die Magazinentriegelung (8) und ziehen Sie dabei das Magazin (9) nach hinten heraus.
- Entfernen Sie die verklemmte Klammer. Verwenden Sie dazu bei Bedarf eine Zange.
- Schieben Sie das Magazin (9) zurück, bis es einrastet.

- Bestücken Sie das Magazin rechtzeitig. Ein zu kurzer Klammerstreifen kann die Ursache für verklemmte Klammern sein.