# Puštanje u rad

Blokada okidača povezana s pomičnim vrhom pribijača (1) sprječava nenamjerno aktiviranje izbacivanja ako je nehotično pritisnut okidač (2).

## Uključivanje/isključivanje (pojedinačno okidanje)

- Stavite vrh pribijača (1) najprije na izradak tako da je utisnut do kraja.
- Zadržite pritisak i pritisnite okidač (2).
- Nakon potpunog zabijanja otpustite okidač (2) i podignite vrh pribijača (1) s izratka.

## Uključivanje/isključivanje (kontaktno okidanje)

- Za brz rad možete držati pritisnut okidač (2).
  Pritisnite vrh pribijača (1) čvrsto na izradak sve dok se ne okine hitac. Stavite pribijač na sljedeće mjesto i ponovno čvrsto pritisnite vrh pribijača (1) na izradak.