# Instrucciones para la ‌operación

- Con esta herramienta eléctrica no se pueden utilizar grapas de 19 mm. Por ello, no deberá usarse esta herramienta eléctrica para fijar revestimientos a los techos con garras para madera perfilada o ensambladuras.

Evite disparar con el cargador vacío para evitar un mayor desgaste del percutor.
Una vez finalizado el trabajo, ajuste la fuerza de impacto a un valor bajo en la rueda de ajuste de preselección de la fuerza de impacto (4) para descargar el resorte tensor.

Asiente cuidadosamente la nariz de la grapadora (1). Las piezas de material blando (p. ej., madera de pino) pueden dañarse si la presión de aplicación es excesiva.

La herramienta eléctrica está diseñada para una operación de corta duración con una máxima duración del servicio de 10 minutos bajo carga constante. Se calienta durante el servicio permanente. Con el aumento de la temperatura, el rendimiento disminuye.
Desconecte la herramienta eléctrica después de un máximo de 10 minutos de funcionamiento y deje que se enfríe..

## Retirar grapas atascadas

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, retire el acumulador.

- Dele la vuelta a la herramienta eléctrica.
- Presione el desbloqueo del cargador (8) y retire en ello el cargador (9) hacia detrás.
- Retire la grapa atascada. En caso necesario, utilice para ello unas tenazas.
- Empuje el cargador (9) hacia atrás, hasta que encaje en su lugar.

- Llene el cargador a su debido tiempo. Una tira de grapas demasiado corta puede ser la causa para grapas atascadas.