# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis segiklis |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 BA7 0..
Smūgių skaičius | min–1 | 30
Tvirtinimo elementai
Sąsagėlių juostelė |  | Tipas 53
Plotis | mm | 11,4
Ilgis | mm | 6–14
Vinių juostelė |  | Tipas 48
Ilgis | mm | 14
Maks. apkabos talpa |  | 140
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
Leidžiamoji aplinkos temperatūra |  |
įkraunant | °C | 0 ... +35
veikiantB) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiC) |  | AL 18...

A)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

C)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV