# Технические данные

Аккумуляторный скобозабиватель |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 BA7 0..
Число ударов | уд./мин | 30
Крепеж
Обойма скоб |  | Тип 53
Ширина | мм | 11,4
Длина | мм | 6–14
Лента с гвоздями |  | Тип 48
Длина | мм | 14
Вместимость магазина, макс. |  | 140
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014A) | кг | 1,8 (1,5 А·ч)–2,1 (6,0 А·ч)
Допустимая температура внешней среды |  |
во время зарядки | °C | 0 ... +35
Во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваC) |  | AL 18...

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

C)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV