# Pracovní pokyny

- S tímto elektrickým nářadím nelze používat 19 mm sponky. Nepoužívejte proto elektrické nářadí k upevnění obložení stropů pomocí příchytek na profilové dřevo či do spáry.

Pro zmenšení opotřebení úderníku se vyvarujte nastřelování naprázdno.
Po dokončení práce nastavte sílu úderu pomocí nastavovacího kolečka pro předvolbu síly úderu (4) na nízkou hodnotu, aby se zmenšilo zatížení napínací pružiny.

Nos sponkovačky (1) nasazujte opatrně. Měkké obrobky (např. borové dřevo) se mohou díky příliš pevnému přitisknutí poškodit.

Elektrické nářadí je dimenzované pro krátkodobý provoz s maximální dobou 10 minut při konstantním zatížení. Při nepřetržitém provozu se zahřívá. S narůstajícím zahříváním se snižuje výkon.
Po maximálně 10 minutách provozu elektrické nářadí vypněte a nechte ho vychladnout.

## Odstranění zaseknutých sponek

- Před každou prací na elektrickém nářadí z něj vyjměte akumulátor.

- Otočte elektrické nářadí.
- Stiskněte odjištění zásobníku (8) a vytáhněte zásobník (9) směrem dozadu.
- Odstraňte zaseknuté sponky. V případě potřeby použijte kleště.
- Zasuňte zásobník (9) zpět tak, aby zaskočil.

- Zásobník včas naplňte. Příliš malé množství sponek může způsobit zaseknutí sponek.