# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

- Met dit elektrische gereedschap kunnen geen nieten van 19 mm worden verwerkt. Gebruik daarom het elektrische gereedschap niet voor het bevestigen van plafondbetimmering met profielhout- of voegkrammen.

Voorkom het bedienen van de tacker zonder nieten of nagels om de slijtage van de slagstempel te beperken.
Zet na voltooiing van de werkzaamheden de slagkracht met het stelwiel voor instelling van de slagkracht (4) op een lagere waarde om de spanveer te ontlasten.

Zet de tackerneus (1) voorzichtig neer. Zachte werkstukken (bijv. grenenhout) kunnen door te hard neerzetten beschadigd worden.

Het elektrische gereedschap is ontworpen voor kortstondige werking met een maximale gebruiksduur van 10 minuten onder constante belasting. Bij continue werking wordt het gereedschap warm. Met toenemende verwarming wordt het vermogen minder.
Zet het elektrische gereedschap na een gebruiksduur van maximaal 10 minuten weg en laat het afkoelen.

## Vastzittende nieten verwijderen

- Neem altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de accu uit het elektrische gereedschap.

- Draai het elektrische gereedschap om.
- Duw op de magazijnontgrendeling (8) en trek daarbij het magazijn (9) naar achter toe eruit.
- Verwijder de vastzittende nieten. Gebruik hiervoor indien nodig een tang.
- Schuif het magazijn (9) terug tot het vastklikt.

- Vul het magazijn op tijd. Een te korte nietstrip kan de oorzaak voor vastzittende nieten zijn.