# Dati tecnici

Graffatrice a batteria |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 BA7 0..
Numero di colpi | giri/min | 30
Oggetti inseriti
Nastro di graffe |  | Tipo 53
Larghezza | mm | 11,4
Lunghezza | mm | 6−14
Nastro di chiodi |  | Tipo 48
Lunghezza | mm | 14
Capacità max. del caricatore |  | 140
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente consentita |  |
in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliatiC) |  | AL 18...

A)

  in funzione della batteria utilizzata

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

C)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV