# Ingebruikname

De met de beweeglijke tackerneus (1) gekoppelde activeringsblokkering voorkomt abusievelijk activeren van een schot bij een per ongeluk ingedrukte activeringsknop (2).

## In-/uitschakelen (enkele activering)

- Zet de tackerneus (1) eerst stevig op het werkstuk tot deze helemaal ingedrukt is.
- Houd de aandrukkracht in stand en duw op de activeringsknop (2).
- Nadat de niet/spijker er helemaal ingeslagen is, laat u de activeringsknop (2) los en tilt u de tackerneus (1) van het werkstuk af.

## In-/uitschakelen (contactactivering)

- Voor snel werken kunt u de activeringsknop (2) ingedrukt houden.
  Duw de tackerneus (1) stevig op het werkstuk tot het schot wordt geactiveerd. Zet de tacker op de volgende plek en duw de tackerneus (1) opnieuw stevig op het werkstuk.