# Kasutuselevõtt

Klambrilööja liikuva ninaga (1) ühendatud löömistõkis väldib löögi vallandumist päästiku (2) kogemata vajutamise korral.

## Sisse-/väljalülitamine (eraldi löömine)

- Kõigepealt toetage klambrilööja nina (1) tugevalt vastu töödeldavat detaili, kuni see on täielikult sisse surutud.
- Survet säilitades vajutage päästikut (2).
- Täieliku sisselöömise järel vabastage päästik (2) ja kergitage klambrilööja nina (1) töödeldavalt detaililt.

## Sisse-/väljalülitamine (kontaktlöömine)

- Kiireks töötamiseks võib päästikut (2) all hoida.
  Suruge klambrilööja nina (1) senikaua vastu töödeldavat detaili, kuni löök vallandub. Asetage klambrilööja järgmisele kohale ja suruge klambrilööja nina (1) uuesti vastu töödeldavat detaili.