# Wstępny wybór siły udaru

Wskazówka: Ustawioną siłę udaru należy wypróbować na niepotrzebnym kawałku materiału. Optymalną siłę udaru można ustalić metodą prób praktycznych.

Dane w następującej tabeli są wartościami zalecanymi.

Za pomocą pokrętła (4) wstępnego wyboru siły udaru można wybrać wymaganą siłę udaru w stopniach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na wskaźnik (3) wstępnego wyboru siły udaru na elektronarzędziu.

Wymagana siła udaru zależy od długości zszywek lub gwoździ oraz twardości materiału.

## Zakres ustawień pokrętła

Podłoże |  |
Miękkie drewno (sosna) | 1–4 | 4
Twarde drewno (buk) | 5–8 | 8
Płyty wiórowe | 3–8 | 5
Płyta stolarska | 3–8 | 6