# Aku laetuse taseme näidik

Aku laetuse taseme näidik näitab sisselülitatud elektritööriista korral mõne sekundi jooksul aku veel kasutada olevat mahtuvust või ülekoormust.

Aku laetuse taseme näidik näitab osaliselt või täielikult allavajutatud sisse-/välja-lüliti korral mõne sekundi jooksul aku laetuse taset.

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 75–100 %
Pidev tuli 2 × roheline | 40–75 %
Pidev tuli 1 × roheline | 15–40 %
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | 0–15 %

Kui aku laetuse taseme näidik vilgub punaselt, on elektritööriist üle koormatud.

Laetuse taseme näidiku kolm LEDi vilguvad kiiresti, kui aku temperatuur on väljaspool töötemperatuuri vahemikku ja/või ülekoormuskaitse on rakendunud.