# Қолданысқа енгізу

Жылжымалы степлер тиегімен (1) байланыстырылған іске қосу құлпы кенет басылған іске қосу құрылғысының (2) кездейсоқ атуын болдырмайды.

## Қосу/өшіру (бір реттік іске қосу)

- Степлер тиегін (1) алдымен дайындамаға тұрақты етіп, толықтай басылғанша қойыңыз.
- Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (2) басыңыз.
- Толық қағып кіргізгеннен кейін іске қосу құрылғысын (2) жіберіңіз де, степлер тиегін (1) дайындамадан ары көтеріңіз.

## Қосу/өшіру (түйіспелі іске қосу)

- Жылдам жұмыс істеу үшін іске қосу құрылғысын (2) басып тұруға болады.
  Степлер тиегімен (1) дайындамаға ату орын алғанша қатты басыңыз. Степлерді келесі күйге қойыңыз және степлер тиегімен (1) дайындамаға қайтадан қатты басыңыз.