# Indicatore del livello di carica della batteria

Ad elettroutensile acceso, l’indicatore del livello di carica della batteria segnala per qualche secondo la capacità della batteria ancora disponibile, oppure un sovraccarico.

L’apposito indicatore, ad interruttore di avvio/arresto completamente o parzialmente premuto, visualizza il livello di carica della batteria.

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 75–100 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 40–75 %
Luce fissa, 1 LED verde | 15–40 %
Lampeggio lento, 1 LED verde | 0–15 %

Se l’indicatore del livello di carica della batteria lampeggia con luce rossa, l’elettroutensile è sovraccarico.

I 3 LED dell’indicatore del livello di carica lampeggiano velocemente quando la temperatura della batteria si trova fuori dal campo di temperatura di funzionamento e/o quando la protezione contro il sovraccarico è intervenuta.