# Tillbehör för pappershäftning och för häftning med jämnt avstånd

Med ett specialtillbehör kan elverktyget användas för att häfta papper och för att häfta med jämnt avstånd från materialkanten. Tillbehöret är endast lämpligt för UniversalTacker 18V-14.

- Med pappershäftaren (13) kan du häfta upp till 80 ark.
- Med avståndshållaren (13) kan du ställa in ett jämnt avstånd på 1–11 cm från klammern/spiken till materialets kant.

Observera: för att fylla på magasinet (9) måste du demontera pappershäftaren/avståndshållaren (13) från elverktyget.

##

Observera: häftklamrar för häftpistoler är mer stabila är vanliga häftklamrar och är därför svårare att ta ut ur pappret igen.

Rekommendation klammerns längd | Antal ark (papper 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Ställ in slagkraften på högsta nivå.
- Lägg i lämpligt klammerband (14).
- Klicka fast klackarna på pappershäftaren/avståndshållaren (13) i urtagen för pappershäftaren (11) på elverktyget.
  Observera att endast urtag 1 är lämpligt för pappershäftning.
- Lägg högen med ark i pappershäftaren/avståndshållaren (13) och placera häftklacken över stället där arken ska häftas.
- Tryck elverktyget neråt tills häftklacken (1) är fullständigt intryckt.
- Upprätthåll trycket och tryck på avtryckaren (2).
- När klammern har tryckts in helt, släpp avtryckaren (2) och lyft upp häftklacken (1) från högen.

##

Observera: avståndshållaren (13) måste klickas in i urtagen (10) med jämna avstånd för häftning.

Urtag 2–7 (10) | Avstånd
--- | ---
Urtag 2 | 1 cm
Urtag 3 | 3 cm
Urtag 4 | 5 cm
Urtag 5 | 7 cm
Urtag 6 | 9 cm
Urtag 7 | 11 cm

- Lägg i lämpligt klammerband (14) eller bandade spikar (15).
- Klicka fast klackarna på pappershäftaren/avståndshållaren (13) efter varandra i ett urtag (10) på elverktyget, som anger passande avstånd till materialkanten.
  Observera att urtag 1 inte är lämpligt för häftning med jämna avstånd.
- Tryck den flexibla undersidan på pappershäftaren/avståndshållaren (13) i riktning mot elverktyget tills det klickar fast.
- För elverktyget över arbetsstycket tills arbetsstyckets kant ligger an mot framkanten på pappershäftaren/avståndshållaren (13).
- Tryck elverktyget neråt tills häftklacken (1) är fullständigt intryckt.
- Upprätthåll trycket och tryck på avtryckaren (2).
- När klammern/spiken har tryckts in helt, släpp avtryckaren (2) och skjut häftklacken (1) längs arbetsstyckets kant.
- Placera nästa klammer eller nästa spik.