# Työskentelyohjeita

- Tässä sähkötyökalussa ei voi käyttää 19 mm:n sinkilöitä. Siksi tätä sähkötyökalua ei tule käyttää profiilipuu- tai saumakiinnikkeisten sisäkattopaneelien kiinnittämiseen.

Vältä tyhjiä laukaisuja, jotta iskutanko ei kulu tarpeettomasti.
Pienennä töiden jälkeen säätöarvoa iskuvoiman säätöpyörällä (4) kiristysjousen kuormituksen keventämiseksi.

Aseta sinkiläpistoolin nokka (1) varovaisesti pintaa vasten. Pehmeät työkappaleet (esim. mäntylaudat) saattavat vahingoittua, jos painat nokan liian voimakkaasti pintaa vasten.

Sähkötyökalu on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön, jossa työkalua käytetään kerrallaan enintään 10 minuuttia tasaisella kuormituksella. Työkalu kuumenee pitkäkestoisessa käytössä. Työkalun kuumetessa sen teho laskee.
Sammuta sähkötyökalu enintään 10 minuutin pituisen käyttöajan jälkeen ja anna sen jäähtyä.

## Jumittuneiden sinkilöiden irrottaminen

- Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

- Käännä sähkötyökalu ympäri.
- Paina lippaan vapautinta (8) ja vedä lipas (9) takakautta ulos.
- Poista jumittuneet sinkilät. Käytä tarvittaessa pihtejä apuna.
- Työnnä lipas (9) paikalleen niin, että se lukittuu.

- Täytä lipas ajoissa. Liian lyhyt sinkilänauha voi aiheuttaa sinkilöiden jumittumisen.