# Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului indică timp de câteva secunde, atunci când scula electrică este conectată, capacitatea disponibilă a acumulatorului sau starea de suprasolicitare.

Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului prezintă timp de câteva secunde nivelul de încărcare al acumulatorului dacă comutatorul de pornire/oprire este apăsat pe jumătate sau complet.

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 75–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 40–75%
Aprindere continuă o dată în verde | 15–40%
Aprindere intermitentă lentă o dată în verde | 0–15%

Dacă indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului se aprinde intermitent în roşu, înseamnă că scula electrică este suprasolicitată.

Cele 3 LED-uri ale indicatorului nivelului de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent şi rapid atunci când temperatura acumulatorului se află în afara domeniului temperaturilor de lucru şi/sau s-a declanşat protecţia la suprasarcină.