# Messa in funzione

Il sistema di blocco disinnesto, accoppiato al nasello di graffatura mobile (1), impedisce l’espulsione accidentale, qualora il dispositivo di disinnesto (2) venga premuto accidentalmente.

## Accensione/spegnimento (soluzione singola)

- Innanzitutto, applicare saldamente il nasello di graffatura (1) sul pezzo in lavorazione, fino ad inserirlo completamente.
- Mantenere costante la pressione esercitata e premere il dispositivo di disinnesto (2).
- Inserita completamente la graffa, rilasciare il dispositivo di disinnesto (2) e sollevare il nasello di graffatura (1) dal pezzo in lavorazione.

## Accensione/spegnimento (soluzione di contatto)

- Per lavorare rapidamente è possibile tenere premuto il dispositivo di disinnesto (2).
  Premere saldamente il nasello di graffatura (1) sul pezzo in lavorazione, finché non viene rilasciato il colpo. Posizionare la graffatrice sul punto successivo e premere di nuovo saldamente il nasello di graffatura (1) sul pezzo in lavorazione.