# Colocação em ‌funcionamento

O bloqueio de disparo acoplado ao nariz móvel do agrafador (1) impede uma ativação acidental do disparo caso o disparador (2) seja pressionado inadvertidamente.

## Ligar/desligar (disparo individual)

- Coloque o nariz do agrafador (1)primeiro fixamente sobre a peça até que o mesmo esteja totalmente pressionado.
- Mantenha a força de pressão e prima o disparador (2).
- Depois de o agrafo estar completamente cravado, solte o disparador (2) e levante o nariz do agrafador (1) da peça.

## Ligar/desligar (disparo por contacto)

- Para trabalhar rapidamente pode manter o disparador (2) pressionado.
  Pressione bem o nariz do agrafador (1) sobre a peça, até que o disparo seja acionado. Coloque o agrafador no próximo ponto e pressione bem o nariz do agrafador (1) novamente sobre a peça.