# Ibrugtagning

Udløserspærren, der er forbundet med den bevægelige hæftenæse (1), forhindrer en utilsigtet udløsning af skud, hvis man ved et tilfælde skulle komme til at trykke på udløseren (2).

## Tænd/sluk (enkeltudløsning)

- Sæt først hæftenæsen (1) an mod emnet, indtil den er trykket helt ind.
- Hold pressetrykket fast, og tryk på udløseren (2).
- Når klammen er drevet helt ind, skal du slippe udløseren (2) og løfte hæftenæsen (1) fra emnet.

## Tænd/sluk (kontaktudløsning)

- Hvis du vil arbejde hurtigt, kan du holde udløseren (2) inde.
  Tryk hæftenæsen (1) an mod emnet, indtil skuddet udløses. Anbring hæftepistolen det næste sted, og pres igen hæftenæsen (1) an mode emnet.