# Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalók

- Ezzel az elektromos kéziszerszámmal nem lehet 19 mm-es kapcsokat használni. Ezért az elektromos kéziszerszámot a mennyezetborításokhoz használt profilfa- vagy fugakapcsok belövésére ne használja.

Az ütőfej elkopásának csökkentésére ne hozza működésbe kapcsok, illetve szögek nélkül a készüléket.
A munkák befejezése után állítsa be a (4) ütőerő előválasztó gombot egy alacsony ütőerőre, hogy ezzel lecsökkentse a feszítőrugó feszültségét.

Óvatosan tegye fel a (1) tűzőorrot. A puha munkadarabokat (pl. fenyőfa) a túl erős rányomás megrongálhatja.

Az elektromos kéziszerszám állandó terhelés mellett rövid ideig üzemeltethető, legfeljebb 10 percig. Tartós üzemben felhevül. A felmelegedés során a készülék teljesítménye csökken.
Max. 10 perc üzemeltetés után állítsa le és hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot.

## Beékelődött kapcsok eltávolítása

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt vegye ki abból az akkumulátort.

- Fordítsa meg az elektromos kéziszerszámot.
- Nyomja meg a (8) reteszelés feloldót és húzza ki hátrafelé a (9) tárat.
- Távolítsa el a beékelődött kapcsot. Szükség esetén használjon erre a célra egy fogót.
- Tolja vissza a (9) tárat, amíg az bepattan a helyére.

- A tárat időben töltse fel. Előfordulhat, hogy a kapcsok beékelődésének egy túl rövid kapocsszalag az oka.