# Accessorio per la rilegatura della carta e per la graffatura a distanza uniforme

Con un accessorio speciale, l'elettroutensile può essere utilizzato per la rilegatura della carta e per la rilegatura/graffatura a distanza uniforme dal bordo del materiale.L'accessorio è adatto solo per UniversalTacker 18V-14.

- Con la rilegatrice da carta (13) è possibile rilegare fino a 80 fogli.
- Con il supporto distanziatore (13) è possibile impostare una distanza uniforme dell'oggetto introdotto da 1 cm a 11 cm dal bordo del materiale in sei livelli.

Avvertenza: Per rifornire il caricatore (9), la rilegatrice da carta/il supporto distanziatore (13) si dovrà smontare dall’elettroutensile.

##

Avvertenza: Le graffe metalliche, essendo più stabili rispetto alle comuni graffe per rilegatura, sono più difficili da rimuovere dalla carta.

Lunghezza graffe consigliata | Numero di fogli (carta da 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2−20
8 mm | 10−40
10 mm | 20−60
12 mm | 30−80

- Impostare la potenza del colpo sul livello più alto.
- Introdurre un nastro di graffe di tipo idoneo (14).
- Far scattare in sequenza i naselli della rilegatrice da carta/supporto distanziatore (13) negli incavi per la rilegatrice da carta (11).
  Si noti che solo l'incavo 1 è adatto per le risme di carta.
- Introdurre la risma di carta nella rilegatrice da carta/supporto distanziatore (13) e posizionare il nasello di graffatura sull’area della carta da rilegare.
- Premere saldamente l’elettroutensile verso il basso, fino ad inserire completamente il nasello di graffatura (1).
- Mantenere costante la pressione esercitata e premere il dispositivo di disinnesto (2).
- Inserita completamente la graffa, rilasciare il dispositivo di disinnesto (2) e sollevare il nasello di graffatura (1) dalla risma di carta.

##

Avvertenza: Per la graffatura, il supporto distanziatore (13) deve essere agganciato all'elettroutensile negli incavi (10) a distanza uniforme.

Incavi 2−7 (10) | Distanza
--- | ---
Incavo 2 | 1 cm
Incavo 3 | 3 cm
Incavo 4 | 5 cm
Incavo 5 | 7 cm
Incavo 6 | 9 cm
Incavo 7 | 11 cm

- Introdurre un nastro di graffe (14) i un nastro di chiodi (15) di tipo idoneo.
- Far scattare in sequenza i naselli della rilegatrice da carta/supporto distanziatore (13) in un incavo (10) dell'elettroutensile che specifica la distanza idonea dal bordo del materiale.
  Si noti che l'incavo 1 non è adatto alla graffatura a distanza uniforme.
- Premere la parte inferiore flessibile della rilegatrice da carta/del supporto distanziatore (13) verso l'elettroutensile, finché si aggancia.
- Spostare l'elettroutensile in piano sul pezzo in lavorazione finché il bordo del pezzo non poggia al bordo anteriore della rilegatrice da carta/del supporto distanziatore (13).
- Premere saldamente l’elettroutensile verso il basso, fino ad inserire completamente il nasello di graffatura (1).
- Mantenere costante la pressione esercitata e premere il dispositivo di disinnesto (2).
- Inserita completamente la graffa/il chiodo, rilasciare il dispositivo di disinnesto (2) e spostare il nasello di graffatura (1) lungo il bordo del pezzo in lavorazione.
- Posizionare la graffa o il chiodo successivo.