# Lippaan täyttö (katso kuvat A1−A2)

- Käytä vain alkuperäisiä Bosch-tarvikkeita. Sinkiläpistoolin tarkkuusosat (esimerkiksi lipas, iskutanko ja iskukanava) on suunniteltu Bosch-tarvikevalikoiman sinkilöille ja nauloille. Muut valmistajat käyttävät muita teräslaatuja ja mitoituksia.

Täyttöosoittimen (11) ikkunasta näet, onko lippaassa vielä sinkilöitä/nauloja.

- Käännä sähkötyökalu ympäri.
- Paina lippaan vapautinta (8) ja vedä lipas (9) takakautta ulos.
- Aseta sinkilänauha (14) tai naulanauha (15) paikalleen.
  Pidä naulanauhan (15) asennuksessa sinkiläpistoolia hieman kallellaan, jotta naulat ovat sivuseinämää vasten. Huomioi merkintä.
- Työnnä lipas (9) paikalleen niin, että se lukittuu.

- Älä käytä voimaa lippaan avaamiseen, täyttämiseen tai sulkemiseen.