# Tekniset tiedot

Akkusinkiläpistooli |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 BA7 0..
Iskuluku | min−1 | 30
Kiinnitysosat
Sinkilänauha |  | Type 53
Leveys | mm | 11,4
Pituus | mm | 6–14
Naulanauha |  | Type 48
Pituus | mm | 14
Lippaan suurin tilavuus |  | 140
Paino EPTA‑Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanA) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Sallittu ympäristön lämpötila |  |
Latauksen aikana | °C | 0 ... +35
Käytössä B) ja säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetC) |  | AL 18...

A)

  riippuen käytetystä akusta

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

C)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV