# Dados técnicos

Agrafador sem fio |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 BA7 0..
N° de impactos | i.p.m. | 30
Elementos fixadores
Tira de agrafos |  | Tipo 53
Largura | mm | 11,4
Comprimento | mm | 6–14
Tira de pregos |  | Tipo 48
Comprimento | mm | 14
Máx. capacidade do ‌carregador |  | 140
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente admissível |  |
ao carregar | °C | 0 ... +35
Em funcionamentoB) e em armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosC) |  | AL 18...

A)

  dependendo da bateria utilizada

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

C)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV