# Műszaki adatok

Akkumulátoros tűzőgép |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 BA7 0..
Ütésszám | perc–1 | 30
Tűzéshez használható kapcsok és szegek
Kapocsszalag |  | Type 53
Szélesség | mm | 11,4
Hossz | mm | 6–14
Szegszalag |  | Type 48
Hossz | mm | 14
A tár legnagyobb befogadóképessége |  | 140
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintA) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Megengedett környezeti hőmérséklet |  |
a töltés során | °C | 0 ... +35
az üzemeltetés soránB) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékekC) |  | AL 18...

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

C)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV