# Tehnički podaci

Akumulatorski pribijač |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 BA7 0..
Broj udaraca | min–1 | 30
Elementi za pričvršćenje
uložak sa spajalicama |  | Type 53
Širina | mm | 11,4
Duljina | mm | 6–14
Uložak s čavlima |  | Type 48
Duljina | mm | 14
Maks. kapacitet spremnika |  | 140
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Dopuštena temperatura okoline |  |
Tijekom punjenja | °C | 0 ... +35
Pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18...

A)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

C)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV